[2026. 1. 23.(금), 안전관리실]

2025년도 재발방지대책 수립·이행 보고

「산업안전보건법」제15조(안전보건관리책임자) 제1항 제6~7호에 따른 업무를 수행하기 위함

- (제6호) 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항

※ <벌칙> 미이행 시 500만원 이하의 과태료 부과(법 제175조 제5항 제1호)

□ 산업재해 발생 현황 : 13건(직원 2, 캐디 11)

❍ 직원(2건)

구분	재해일자	재해장소	재해경위
천안 (2건)	01.22.	아쿠아피아 내 계단	슬라이드로 올라가는 탑승용 계단을 청소하던 재해자가 하향식으로 작업 중 미끄러지면서 왼쪽 발목이 접질림
	11.19.	남코스 5번홀	그린에서 블러워 기계를 이용해 낙엽을 청소하던 재해자가 경사면을 이동 중 미끄러져 넘어짐

❍ 캐디(11건)

구분	재해일자	재해장소	재해경위
천안 (5건)	02.22.	남코스 2번홀	우그린 벙커에 떨어진 고객의 공을 찾기 위해 벙커 안으로 이동중인 재해자가 미끄러져 넘어지면서 엉덩이를 다침
	03.31.	동코스 7번홀	우측 110m지점에서 이동중인 재해자가 낙엽에 가려진 스프링클러를 밟아 발목을 접질림
	05.10.	중코스 9번홀	중코스 1번 레이디 티에서 친 공이 훅이 발생하여 9번홀에서 티샷 후 세컨지점으로 이동하여 고객의 클럽을 전달하기 위해 카트에서 하차하던 재해자의 발등에 맞음
	06.03.	남코스 5번홀	뒷팀 고객이 티샷한 공이 클럽 서브중인 앞팀 재해자의 머리에 맞음
	10.08.	동코스 8번홀	좌측 200m지점에서 세컨샷이 쌩크가 발생하여 150m지점에 서있던 재해자의 좌측 손목에 맞음

구분	재해일자	재해장소	재해경위
화성 (4건)	02.24.	동코스 7번홀	화이트 티박스 앞쪽에 떨어진 골프티를 재해자가 수거하던 중 미끄러져 넘어짐, 왼쪽 손목 골절
	03.27.	동코스 2번홀	150m지점 좌측 패널티구역에 낙엽이 쌓인 곳에서 공을 찾던 재해자의 발이 배수로에 빠져 우측 무릎을 다침
	05.28.	남코스 1번홀	145m를 남기고 카트도로로 이동중인 재해자가 우측에 파인 곳을 밟아 발목이 접질림
	09.17.	동코스 5번홀	그린 왼쪽에서 고객 공을 찾던 재해자가 우천으로 인해 미끄러운 경사면에서 발을 헛딛어 그라스 벙커쪽으로 굴러 떨어짐
김해 (2건)	08.29.	여의코스 6번홀	130m지점에서 이동중인 재해자가 스프링클러를 밟아 우측 발목을 접질림
	10.20.	여의코스 9번홀	티샷을 마친 후 고객이 친 세컨 샷이 선행하여 카트도로에 서있던 재해자의 오른쪽 팔꿈치에 맞음

구 분	전 도	타 구	기타사고 (발빠짐)	계
사고 유형	8	4	1	13

Ⅰ		산업재해(직원)

(천안)

개 요	가. 재해일자 : 2025.01.22.(수) 17:00 나. 재해경위 아쿠아피아 내에 슬라이드로 올라가는 탑승용 계단을 청소하던 재해자가 하향식으로 작업 중 미끄러지면서 왼쪽 발목이 접질림
2. 원인분석	가. 계단 청소 시 하향식 방법으로 뒷걸음질하면서 시야 미확보로 미끄러짐 나. 계단에 미끄럼 방지 패드 등 넘어짐 사고에 대한 방지조치 부족 다. 바닥에 물기가 많은 장소로 미끄럼 사고에 대한 경고표지 등 안내표시 부족 라. 전도 등 넘어짐 사고에 대한 사고사례 등 안전교육 미흡
3. 대책수립	가. 공학적 대책 - 슬라이드 탑승용 계단 끝단에 미끄럼 방지조치(미끄럼 방지 패드 등 설치) -“미끄럼 주의” 경고표지 부착 및 안내문구 게시 나. 관리적 대책 - 하향식이 아닌 상향식 방법으로의 청소방법 전환 안전교육 실시 - 청소 시 물기로 인한 미끄러짐 및 시야 미확보에 대한 사고사례 교육 실시 다. 보호구 착용 - 계단 청소 시 물기에도 미끄러지지 않도록 미끄럼 방지용 신발 착용
4. 대책이행	가. 관리감독자 의견 - 다각도의 개선대책(공학적/관리적/보호구 착용)으로 산업재해 재발방지대책을 이행하여 동일사고 발생을 예방 나. 조치결과 - 아쿠아피아 현장에 공학적/관리적/보호구 착용 등 이행완료

❍ 산업재해 수시위험성평가

작업공정	위험 분류	위험요인	현재의 안전보건조치	위험성 결정	감소대책	개선후 위험성	완료 일자	담당자
계단청소	전도	계단에 물기로 인한 미끄러짐 위험	-	중	미끄럼방지패드 설치	하	1/23	박OO
계단청소	전도	계단에 미끄러짐에 대한 경고표지/문구 정보 부족 위험	-	중	“미끄럼주의” 표지판 부착	하	1/23	박OO
계단청소	추락	계단 청소 시 올바른 방법 미실시로 인한 위험	-	중	상향식 방식으로 교육 실시	하	1/23	박OO
계단청소	협착	계단 청소 중 난간과 계단 사이에 끼임 위험	-	중	아쿠아 전용신발 착용	하	1/23	박OO

(천안)

개 요

가. 재해일자 : 2025.11.19.(수) 03.:04

나. 재해경위

남코스 5번홀 그린에서 블러워 기계를 이용해 낙엽을 청소하던 재해자가 경사면을 이동 중 미끄러져 넘어짐

2. 원인분석

가. 새벽 시간대 계절변화로 인해 골프장에 서리가 발생하여 지면이 미끄러움

나. 작업 전 경사면 등 지형·지물을 사전에 확인하지 않고 작업을 개시

다. 경사면 청소작업 시 낮은 곳에서 높은 곳으로 작업방법 및 절차 미준수

3. 대책수립

가. 관리적 대책

- 동절기 악천후 시 새벽 시간대 낙엽청소 제한(주간 시간대로 조정)

- 동절기 전도사고 및 낙상사고 등 유사 사고사례 등 안전교육 실시

4. 대책이행

가. 관리감독자 의견

- 동절기 전도사고 및 낙상사고 등 작업개시 전 안전사고 예방교육 실시

나. 조치결과

- 사고사례를 중심으로 안전보건교육 실시 이행완료

❍ 산업재해 수시위험성평가

작업공정	위험 분류	위험요인	현재의 안전보건조치	위험성 결정	감소대책	개선후 위험성	완료 일자	담당자
낙엽청소	전도	새벽 시간대 시야 미확보로 인하 위험	-	중	작업시간을 주간대로 변경	하	11/19	신OO
낙엽청소	근골	장시간 블로워 기계를 메고 작업하여 요통 등 발생 위험	-	중	20분 이상의 충분한 휴식 실시	하	11/19	신OO
낙엽청소	전도	경사면 이동 시 올바른 자세 미실시로 인한 위헌	-	중	완만한 동선으로 이동 측면 방향으로 이동	하	12/11	신OO

※ 안전관리실 의견

- 재발방지대책 수립 시 다각적인 대책 수립 필요(관리적 위주의 대책수립 방식 개선)

→ (공학적 대책) 경사면에 낙엽 청소 시 손잡이가 긴 도구를 사용

→ (관리적 대책) 작업 개시 전 지형/지물에 대한 교육 및 경사면 청소 작업방법 등 교육

→ (보호구 착용) 골프장 코스 내 청소작업 시 미끄럽방지용 신발 착용

Ⅱ		산업재해(캐디)

(천안)

개 요

가. 재해일자 : 2025.02.22.(토) 12:30

나. 재해경위

남코스 2번홀 우그린 벙커에 떨어진 고객의 공을 찾기 위해 벙커 안으로 이동중인 재해자가 미끄러져 넘어지면서 엉덩이를 다침

2. 원인분석

가. 새벽에 내린 눈으로 인해 결빙구간이 생김

나. 경사로 구간 이동 시 주변 지형을 미확인

3. 대책수립

가. 관리적대책

- 테블릿 공지를 통한 겨울철 위험요인 안내 멘트 공지

- 미끄럼 방지를 위한 주기적으로 노후된 캐디화 교체 공지

- 겨울철 안전사고 예방을 위한 카페 교육 실시

4. 대책이행

가. 관리감독자 의견

- 우천, 결빙 등 계절변화에 따라 발생되는 전도 사고에 대한 위험성을 인지/주지 할 수 있도록 수시로 공지하고 미끄럼방지용 신발 등 보호구 착용 철저

- 작업 전 코스 지형/지물을 숙지하고 교육하여 안전사고에 대비 철저

나. 조치결과

❍ 산업재해 수시위험성평가

작업공정	위험 분류	위험요인	현재의 안전보건조치	위험성 결정	감소대책	개선후 위험성	완료 일자	담당자
이동	전도	경사면 이동 시 올바른 자세 미실시로 인한 위험	-	중	완만한 동선으로 이동 측면 방향으로 이동	하	2/22	신OO
이동	전도	경사면 이동 중 미끄러짐 위험	-	중	미끄럼방지 신발 착용	하	2/22	신OO
이동	전도	눈/우천 시 경사면에서 미끄러짐 위험	-	중	결빙구간을 우회하도록 교육 실시	하	2/22	신OO

(천안)

개 요

가. 재해일자 : 2025.03.31.(월) 12:30

나. 재해경위

동코스 7번홀 우측 110m지점에서 이동중인 재해자가 낙엽에 가려진 스프링클러를 밟아 발목을 접질림

2. 원인분석

가. 바닥에 낙엽이 쌓여 스프링클러가 가려져 단차를 미인지

나. 스프링클러 위치 등 작업 전 지형/지물을 미숙지

다. 스프링클러 등 단차가 발생하는 구간을 미표기

3. 대책수립

가. 공학적 대책

- 지면과 단차가 발생되는 스프링클러, 맨홀 등 식별 표시

- 스프링클러, 맨홀 등 단차 발생구간 평탄화 작업 실시

나. 관리적 대책

- 테블릿 공지를 통한 안전사고 예방 안내

- 접질림 등 전도사고 예방을 위해 이동 시 주변 지형/지물 파악 교육

4. 대책이행

가. 관리감독자 의견

- 전도사고는 지형/지물로 인한 발생도 있지만 개인 부주의로 인한 경우도 있어 보행 시 항상 경계/주의 하도록 수시로 공지

나. 조치결과

❍ 산업재해 수시위험성평가

작업공정	위험 분류	위험요인	현재의 안전보건조치	위험성 결정	감소대책	개선후 위험성	완료 일자	담당자
이동	전도	스프링클러 주변 지면 침하로 인한 전도 위험	-	중	스프링클러 평탄화 작업 실시	하	4/9	신OO
이동	전도	단차 위험구간 시야 미확보로 인한 위험	-	중	단차 위험구간에 깃발/도색 표시	하	4/9	신OO
이동	전도	스프링클러 등 단차 위험구간에 대한 정보 부족으로 인한 위험	-	중	단차 위험구간에 대한 안전교육 실시	하	4/9	신OO

(천안)

개 요

가. 재해일자 : 2025.05.10.(토) 11:00

나. 재해경위

중코스 1번홀에 고객이 친 공이 훅이 발생하면서 중코스 9번홀 세컨지점에서 고객에게 클럽을 전달하기 위해 카트를 정차하고 내리는 재해자의 좌측 발등을 맞음

2. 원인분석

가. 고객이 친 공이 훅이 발생하면서 인접 홀로 공이 넘어감

나. 인접 홀간에 무전기 및 목소리 등으로 소통 미흡

3. 대책수립

가. 공학적 대책

- 중장기 계획을 통한 타구사고 취약지점의 차폐목 식재 및 차폐기능 설치

나. 관리적 대책

- 타구자의 미스 샷 발생 시 무전기 및 목소리를 이용하여 인접 홀에 통보

4. 대책이행

가. 관리감독자 의견

- 예상치 못한 타구사고가 다양하게 발생할 수 있어 안전수칙 준수 및 안전사고 예방을 위한 노력 필요

나. 조치결과

- 사고사례 중심의 안전교육 실시 및 공유 카페에 공유

❍ 산업재해 수시위험성평가

작업공정	위험 분류	위험요인	현재의 안전보건조치	위험성 결정	감소대책	개선후 위험성	완료 일자	담당자
진행	타구	경기진행 중 홀간 타구로 인한 위험	-	중	홀간 타구사고 발생구간에 차폐목 식재 검토	하	5/21	신OO
진행	타구	경기진행 중 홀간/뒷팀과 의사소통 미흡으로 인한 위험	-	중	미스 샷 발생 시무전기/목소리로 골프공의 방향을 주시/공지	하	5/21	신OO
진행	타구	홀간 타구 상습구간에서의 사고 위험	-	중	티샷 위치를 조정하여 상습구간으로 공 유입 차단	하	5/21	신OO

(천안)

개 요

가. 재해일자 : 2025.06.03.(화) 17:30

나. 재해경위

뒷팀 고객이 티샷한 공이 남코스 5번홀 50m지점에서 클럽 서브중인 앞팀 재해자의 머리에 맞음

2. 원인분석

가. 앞팀의 위치를 파악하지 않고 경기를 진행

나. 앞팀이 홀 아웃하지 않은 상태에서 안전거리를 미확보

3. 대책수립

가. 관리적 대책

- 앞팀과 무전기/목소리로 소통을 강화 교육 및 반복적인 공지

4. 대책이행

가. 관리감독자 의견

- 예방 가능한 안전사고로 반복적인 안내/공지 및 교육 강화

나. 조치결과

❍ 산업재해 수시위험성평가

작업공정	위험 분류	위험요인	현재의 안전보건조치	위험성 결정	감소대책	개선후 위험성	완료 일자	담당자
진행	타구	앞팀과 뒤팀의 안전거리 미확보로 인한 위험	-	중	상호간의 무전기/목소리로 공의 방향을 주시/공유	하	6/14	신OO
진행	타구	안전이 미확인 된 상태에서의 경기진행으로 인한 위험	-	중	앞팀의 홀 아웃을 확인 후 진행 교육 실시 경기진행 중 수시로 이동동선을 공유	하	8/13	신OO
진행	타구	경기진행 안전수칙 미준수로 인한 위험	-	중	앞팀/뒤팀 인접 시 경고성 순찰 및 위험성 고지	하	6/14	신OO

(천안)

개 요

가. 재해일자 : 2025.10.08.(수) 16:20

나. 재해경위

좌측 200m지점에서 세컨샷이 쌩크가 발생하여 동코스 8번홀 150m지점에 서있던 재해자의 좌측 손목에 맞음

2. 원인분석

가. 고객이 치는 공에 집중하지 않고 다른 고객(동반자)와 대화 중 발생

나. 플레이어 보다 선행하는 등 경기진행 안전수칙 미준수

3. 대책수립

가. 관리적 대책

- 플레이어 보다 선행하는 행위에 대한 교육 실시

- 경기진행 중 플레이어에게 집중하도록 반복적 테블릿 공지

4. 대책이행

가. 관리감독자 의견

- 타구사고는 예상하지 못 하지만, 선행 플레이 금지, 플레이어에게 집중은 주기적으로 교육하여 안전의식 고취

나. 조치결과

❍ 산업재해 수시위험성평가

작업공정	위험 분류	위험요인	현재의 안전보건조치	위험성 결정	감소대책	개선후 위험성	완료 일자	담당자
진행	타구	코스 내 안전수칙 미준수로 인한 위험	-	중	플레이어 보다 선행하지 않도록 교육 실시	하	12/15	신OO
진행	타구	플레이어에 대한 미주시로 인한 위험	-	중	플레이어 행동 및 공의 방향을 주시 및 무전기/목소리로 공유	하	10/10	신OO
진행	타구	플레이어와의 안전거리 미확보로 인한 위험	-	중	플레이어의 실수등 돌발행동을 대비하여 안전거리 유지 및 교육	하	12/15	신OO

(화성)

개 요

가. 재해일자 : 2025.02.24.(월) 11:00

나. 재해경위

동코스 7번홀 화이트 티박스 앞쪽에 떨어진 골프티를 재해자가 수거하던 중 미끄러져 넘어짐, 왼쪽 손목 골절

2. 원인분석

가. 계절변화가 발생할 시기로 결빙 등으로 인해 지면이 미끄러움

나. 경사면 등 이동 시 지형·지물을 사전에 확인하지 않고 이동

3. 대책수립

가. 공학적 대책

- 경사면에 “미끄럼주의” 주의표지 부착

나. 관리적 대책

- 유사 안전사고 사례 교육 및 테블릿에 공지

4. 대책이행

가. 관리감독자 의견

- 사고 위치의 경사각도가 급하지 않으나 빠르게 이동 중 발생, 경사지 이동 시 낮은 자세로 천천히 이동할 수 있도록 반복적인 교육 실시

나. 조치결과

❍ 산업재해 수시위험성평가

작업공정	위험 분류	위험요인	현재의 안전보건조치	위험성 결정	감소대책	개선후 위험성	완료 일자	담당자
이동	전도	경사면 이동 시 올바른 자세 미실시로 인한 위험	-	중	완만한 동선으로 이동 측면 방향으로 이동	하	2/24	유OO
이동	전도	경사면 이동 중 미끄러짐 위험	-	중	미끄럼방지 신발 착용	하	2/24	유OO
이동	전도	동절기 경사면에서 미끄러짐 위험	-	중	결빙구간을 우회하도록 교육 실시	하	3/19	유OO
이동	근골	동절기 기온 변화에 따른 경직으로 인한 위험	-	중	작업 전 충분한 스트레칭 체조 실시	하	2/24	유OO

(화성)

개 요

가. 재해일자 : 2025.03.27.(목) 10:30

나. 재해경위

동코스 2번홀 150m지점 좌측 패널티구역에 낙엽이 쌓인 곳에서 공을 찾던 재해자의 발이 배수로에 빠져 우측 무릎을 다침

2. 원인분석

가. 배수로 위에 낙엽이 쌓여 지면에 단차를 미인지

나. 배수로 위치 등 작업 전 지형/지물을 미숙지

다. 배수로 등 단차가 발생하는 구간을 미표기

3. 대책수립

가. 관리적 대책

- 안전사고 사례교육 및 공유채널에 공지

4. 대책이행

가. 관리감독자 의견

- 낙엽 등으로 인해 지면의 지형/지물 확인이 어려운 경우가 발생하지 않도록 주기적으로 청소/정리를 실시, 전도사고가 발생하지 않도록 지속적인 교육 실시

나. 조치결과

❍ 산업재해 수시위험성평가

작업공정	위험 분류	위험요인	현재의 안전보건조치	위험성 결정	감소대책	개선후 위험성	완료 일자	담당자
이동	전도	낙엽으로 인해 지면의 지형/지물 파악 미흡으로 인한 위험	-	중	배수로 등 전도 발생구역 주변 낙엽은 수시로 청소	하	3/27	유OO
이동	전도	지면에 설치된 시설물 위치가 미확보 되어 안전사고 발생 위험	-	중	배수로 주변에 안내/경고 표시 부착 시설물(배수로) 이동 시 안전보건교육 실시	하	12/19	유OO
이동	전도	낙엽 등으로 인한 미끄러짐 발생이 잦은 계절로 인한 부상 위험	-	중	발목 보호대 착용	하	3/27	유OO

(화성)

개 요

가. 재해일자 : 2025.05.28.(수) 07:30

나. 재해경위

동코스 5번홀 145m를 남기고 카트도로로 이동중인 재해자가 우측에 파인 곳을 밟아 발목이 접질림

2. 원인분석

가. 카트도로와 잔디 사이에 단차를 밟아 발생

나. 이동 중 주변 지형/지물을 미숙지

다. 카트도로 경계구간의 침하 발생 등 코스관리 미흡

3. 대책수립

가. 공학적 대책

- 카트도로 경계구간의 침하로 인한 단차 평탄화 작업 실시

나. 관리적 대책

- 안전사고 사례 교육 실시 및 공유채널에 반복적으로 공유

4. 대책이행

가. 관리감독자 의견

- 카트도로 평탄화 정비, 우천 시 토사 유출 및 침하 여부 수시로 점검 및 즉시 보수할 수 있도록 조치

나. 조치결과

❍ 산업재해 수시위험성평가

작업공정	위험 분류	위험요인	현재의 안전보건조치	위험성 결정	감소대책	개선후 위험성	완료 일자	담당자
이동	전도	카트도로 경계라인 침하 등으로 인한 단차 발생 위험	-	중	카트도로 경계라인 평탄화 작업 실시	하	5/28	유OO
이동	전도	이동 시 주변 지형/지물에 대한 파악 미흡으로 인한 위험	-	중	카트도로 주변 단차 발생 위험구간을 표시하여 시인성 확보	하	5/28	유OO
이동	전도	카트도로 경계라인에 정·주차를 하여 하차 시 밟아 전도될 위험	-	중	카트 정·주차 시 카트 경계라인과 이격거리를 유지	하	5/28	유OO

(화성)

개 요

가. 재해일자 : 2025.09.17.(수) 09:30

나. 재해경위

동코스 5번홀 그린 왼쪽에서 고객 공을 찾던 재해자가 우천으로 인해 미끄러운 경사면에서 발을 헛딛어 그라스 벙커쪽으로 굴러 떨어짐

2. 원인분석

가. 우천으로 인해 지면이 미끄러운 상태에서 빠르게 이동 중 발생

나. 이동 중 주변 지형/지물을 미숙지

다. 경사면 이동 시 안전수칙 미준수

3. 대책수립

가. 관리적 대책

- 안전사고 사례 교육 실시 및 공유채널에 반복적으로 공유

4. 대책이행

가. 관리감독자 의견

- 우천 시에 경사면 등 안전사고 위험구간에 대한 안전교육 실시

나. 조치결과

❍ 산업재해 수시위험성평가

작업공정	위험 분류	위험요인	현재의 안전보건조치	위험성 결정	감소대책	개선후 위험성	완료 일자	담당자
이동	전도	경사면 이동 시 올바른 자세 미실시로 인한 위험	-	중	완만한 동선으로 이동 측면 방향으로 이동	하	9/17	유OO
이동	전도	경사면 이동 중 미끄러짐 위험	-	중	미끄럼방지 신발 착용	하	9/17	유OO
이동	전도	우천 시 경사면에서 미끄러짐 위험	-	중	급경사 구간을 우회하도록 교육 실시	하	12/19	유OO
이동	전도	이동 시 주변 지형/지물에 대한 파악 미흡으로 인한 위험	-	중	벙커 주변 지형/지물에 대한 사전 교육 실시	하	12/19	유OO

(김해)

개 요

가. 재해일자 : 2025.08.29.(금) 14:40

나. 재해경위

여의코스 6번홀 130m지점에서 이동중인 재해자가 스프링클러를 밟아 우측 발목을 접질림

2. 원인분석

가. 스프링클러 등 주변 지면이 지속적으로 침하되어 단차가 발생

나. 스프링클러 위치 등 작업 전 지형/지물을 미숙지

다. 스프링클러 등 단차가 발생하는 구간을 미표기

3. 대책수립

가. 공학적 대책

- 지면과 단차가 발생되는 스프링클러, 맨홀 등 식별 표시

- 스프링클러, 맨홀 등 단차 발생구간 평탄화 작업 실시

나. 관리적 대책

- 테블릿 공지를 통한 안전사고 예방 안내

- 접질림 등 전도사고 예방을 위해 이동 시 주변 지형/지물 파악 교육

다. 보호구 착용

- 미끄럼방지용 신발 착용 확인 및 바닥 마모상태 점검

4. 대책이행

가. 관리감독자 의견

- 근무 중 발생할 수 있는 안전사고에 대한 다각도의 개선대책으로 조치

- 스프링클러 단차를 줄이도록 평탄화 작업 실시

나. 조치결과

❍ 산업재해 수시위험성평가

작업공정	위험 분류	위험요인	현재의 안전보건조치	위험성 결정	감소대책	개선후 위험성	완료 일자	담당자
이동	전도	스프링클러 주변 지면 침하로 인한 전도 위험	-	중	스프링클러 평탄화 작업 실시	하	10/10	서OO
이동	전도	단차 위험구간 시야 미확보로 인한 위험	-	중	단차 위험구간에 깃발/도색 표시	하	10/10	서OO
이동	전도	스프링클러 등 단차 위험구간에 대한 정보 부족으로 인한 위험	-	중	단차 위험구간에 대한 안전교육 실시	하	10/10	서OO

(김해)

개 요

가. 재해일자 : 2025.10.20.(월) 09:20

나. 재해경위

여의코스 9번홀 티샷을 마친 후 고객이 친 세컨 샷이 선행하여 카트도로에 서있던 재해자의 오른쪽 팔꿈치에 맞음

2. 원인분석

가. 플레이어 보다 선행된 위치에서 경기를 진행하여 발생

나. 플레이어와의 안전거리 미확보 및 공이 날아가는 방향 미주시

다. 경기진행 시 안전수칙 미준수

3. 대책수립

가. 관리적 대책

- 유사 사고사례 및 경기진행 시 안전수칙에 대한 안전교육 실시

- 플레이어 선행에 대한 순찰활동 강화 및 안전 포스터 부착

4. 대책이행

가. 관리감독자 의견

- 플레이어 보다 선행하는 문제를 다각적인 개선대책을 수립하여 재발하지 않도록 교육 실시

나. 조치결과

❍ 산업재해 수시위험성평가

작업공정	위험 분류	위험요인	현재의 안전보건조치	위험성 결정	감소대책	개선후 위험성	완료 일자	담당자
진행	타구	코스 내 안전수칙 미준수로 인한 위험	-	중	플레이어 보다 선행하지 않도록 교육 실시	하	10/21	서OO
진행	타구	플레이어에 대한 미주시로 인한 위험	-	중	플레이어 행동 및 공의 방향을 주시 및 무전기/목소리로 공유	하	10/21	서OO
진행	타구	플레이어와의 안전거리 미확보로 인한 위험	-	중	플레이어의 실수등 돌발행동을 대비하여 안전거리 유지 및 교육	하	10/21	서OO

※ 안전관리실 의견

[고용노동부고시 제2024-76호] (사업장 위험성평가에 관한 지침)

제15조(위험성평가의 실시 시기)

중대산업사고 또는 산업재해가 발생한 경우 재해발생 작업을 대상으로 작업을 재개하기 전 수시 위험성평가를 실시하여야 한다.

❍ 산업재해 발생 시 수시 위험성평가 절차

중대산업사고 또는 산업재해 발생	→	사고 주변 작업중지 및 재발방지대책 수립	→	재발방지대책 이행 으로 위험요소 제거	→	사고 주변 작업중지 해제 작업재개

※ 산업재해 발생 시 수시 위험성평가 절차에 따라 재발방지대책 이행으로 위험요소를 제거한 후 작업을 재개하여야 하나 현재 절차가 준수되고 있지 않음

⇒ 재발방지대책 이행 조치기간이 장기화 될 경우 사고현장 주변을 통제하고 표지판을 설치하여 산업재해가 재발되지 않도록 조치

<전도사고>

1. 경사면에서 발생하는 안전사고

① 공학적 대책

가. 경사면 주변에 안내표지 또는 도색으로 전도 위험구역 시인성 확보

나. 급경사 또는 동절기 상습 결빙 구간은 출입 차단망을 설치하여 비관리지역으로 지정

② 관리적 대책

가. 작업 전 전도사고에 대한 예방 교육을 실시

나. 사고사례를 공유 카페·테블릿 등으로 공지

다. 동절기 충분한 스트레칭 체조로 경직된 근육을 이완

라. 작업 전 코스별 지형/지물에 대해 숙지할 수 있도록 교육 실시

③ 보호구 착용

가. 미끄럼 방지 신발 착용 및 마모상태 확인

나. 발목 보호대 등을 착용하여 접질림 방지

2. 시설물(스프링클러, 맨홀, 배수로)로 인해 발생하는 안전사고

① 공학적 대책

가. 스프링클러, 맨홀 등 주변 단차를 평탄화 작업 실시(선형작업)

나. 단차 발생 주변에 깃발/도색 등으로 표시시하여 시인성 확보

② 관리적 대책

가. 작업 전 전도사고에 대한 예방 교육을 실시

나. 사고사례를 공유 카페·테블릿 등으로 공지

다. 작업 전 지면에 시설물이 설치된 구간을 숙지할 수 있도록 교육 실시

라. 시설물로 인한 단차 발생 구간에 수시로 예초/청소를 하여 지형/지물을 관리

③ 보호구 착용

가. 미끄럼 방지 신발 착용 및 마모상태 확인

나. 발목 보호대 등을 착용하여 접질림 방지

<타구사고>

1. 인접 홀간 발생하는 타구사고

① 공학적 대책

가. 상습 홀간사고 발생 구간에 차폐목 추가 식재

나. 상습 홀간사고 구간에 현수막 및 안전표지판 설치

다. 티박스 위치 조정 또는 공략방향 방향표시 설치

② 관리적 대책

가. 홀간 타구사고가 자주 발생하는 홀에 대한 안전교육 실시

나. 경기팀 직원 코스 순찰 강화 및 상습 타구사고 홀에 무전으로 안내

다. 고객이 티샷 전 공략방향을 안내

라. 사고사례를 공유 카페·테블릿 등으로 공지

2. 뒷팀과의 안전거리 미확보로 인해 발생한 타구사고

① 공학적 대책

가. 타구사고 관련 현수막 게시 및 주의표시 설치

② 관리적 대책

가. 앞팀과 뒷팀 간에 무전이나 목소리로 위치를 공유하여 안전거리 확보

나. 경기팀 직원 코스 순찰 강화 및 상습 타구사고 홀에 무전으로 안내

다. 앞팀이 그린에서 완전히 홀 아웃 확인 후 경기진행에 대한 교육 실시

라. 사고사례를 공유 카페·테블릿 등으로 공지

3. 플레이어 보다 선행하여 발생한 타구사고

① 공학적 대책

가. 타구사고 관련 현수막 게시 및 주의표시 설치

② 관리적 대책

가. 플레이어 보다 선행 이동금지 교육 실시

나. 플레이어의 타구 방향, 구질, 위치를 항상 주시 교육 실시

다. 사고사례를 공유 카페·테블릿 등으로 공지

라. 경기팀 직원 코스 순찰 강화로 선행 플레이 제재